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Опросный лист для подбора оборудования для вакуумной пылеуборки

1. Контактные данные.
	Название компании:
	Телефон:

	Контактное лицо:
	E-mail:

	Фактический адрес:

	Наименование или номер участка производства:


2. Выбор общего описания задачи.
	 1. Пыль, осевшая из воздуха, лежит тонким слоем на полу, строительных конструкциях. Аксессуар – щётка с колёсными опорами.
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	Толщина слоя, образующегося между уборками, мм:
	☐ до 0,25 
	☐ до 0,5 
	☐ до 1,0 

	
	
	☐ до 2,0 
	☐ до 4,0 
	☐ до 8,0 

	
	Общая площадь, подлежащая уборке, м2:
	

	
	Количество операторов, одновременно занятых на уборке помещения, чел:
	

	
	Требуемая продолжительность уборки, ч.:
	

	 2. Пыль или просыпь кускового материала и лежит в кучах у источника выделения. Аксессуар – щелевая насадка.
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	Требуемая производительность по материалу каждого оператора, м³/ч:
	☐ до 0,1
	☐ до 0,2
	☐ до 0,4

	
	
	☐ до 0,8 
	☐ до 1,6
	☐ до 3,2

	
	Общая площадь, подлежащая уборке, м2:
	

	
	Количество операторов, одновременно занятых на уборке помещения, чел:
	

	
	Требуемая продолжительность уборки, ч.:
	

	 3. Собираемый материал забирается из-под кожуха источника выделения (сварочная горелка с отсосом/ пост абразивной зачистки).
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	Расход воздуха, определённый производителем местного отсоса (присоединительный диаметр), м³/ч:
	☐ 100-150 (Ø 32 мм)
	☐ 200-250 (Ø 38 мм)

	
	
	☐ 300-350 (Ø 50 мм)
	☐ 500-600 (Ø 70 мм)

	
	Количество одновременно подключаемых к системе точек отбора / операторов, чел:
	


3. Описание окружающей среды.
	Температура и влажность воздуха окружающей среды в местах уборки °С, %. Категория помещения по взрывопожарной опасности.
	

	Окружающий воздух:
	☐ Сухой
	☐ Влажный

	
	☐ Маслянистый
	☐ Пыльный

	Температура и влажность воздуха в месте размещения оборудования °С, %. Категория помещения по взрывопожарной опасности.
	

	Требуемая степень защиты электрооборудования
	IP________  /Ex_________ 












4. Описания и свойства собираемого материала:
	Наименование материала:
	

	Насыпная плотность:
	☐ Легкий p<1.0 т/ м³
	☐ Средний 1.0<р<2.0 т/ м³

	
	☐ Тяжелый 2.0<p<5.0 т/ м³
	☐ Очень тяжелый>5.0 т/ м³

	Фракционный состав:
	☐ Мелкий <1.0 мм
	☐ Средний 1-10 мм

	
	☐ Крупный 10-30 мм
	☐ Очень крупный 30-50 мм

	
Характеристика собираемого материала:
	☐ Сухой
	☐ Влажный
	☐ Абразивный

	
	☐ Маслянистый
	☐ Жидкий
	☐ Кислотный

	
	☐ Токсичный
	☐ Жирный
	☐ Липкий

	
	☐ Электропроводный
	☐ Диэлектрик

	Текучесть материала:
	☐ Хорошая
	☐ Плохая
	☐ _____угол текучести

	Температура материала:
	☐ Холодный <0°C
	☐ Горячий 50-100°C

	
	☐ Обычный 0-50°C
	☐ Очень горячий > 100°C

	Взрывоопасность:
	☐ Взрывоопасный
	☐ Невзрывоопасный
	☐ Kst max = ____

	Требуемое исполнение оборудования:
	☐ Кислотостойкое
	☐ Общепромышленное

	
	☐ Антистатическое
	☐ Взрывозащищённое


5. Утилизация собранной пыли и отработавшего воздуха:
	Способ накопления собранного материала для утилизации:
	☐ BigBag
	☐ Контейнер

	
	☐ Бочка 200 л.
	☐ Бункер-накопитель, для выгрузки в авто/жд транспорт

	
Возврат в технологический процесс:
	☐ Непрерывно, в существующий бункер/силос

	
	☐ Через бункер-накопитель на конвейерную ленту

	
	☐ Пневмотранспортом в отдельно стоящий силос

	Выброс очищенного воздуха:
	☐ В помещение цеха
	☐ В атмосферу

	Требуемая остаточная концентрация, мг/ м³:
	


6. Разграничения поставки:
	Энергоносители, предоставляемые Заказчиком:

	☐ Осушенный сжатый воздух, точка росы не выше -20 °C

	
	☐ Электросеть 380В. Ограничение по мощности 	кВт

	
	☐ Компрессорное оборудование включить в объем поставки

	


В объем поставки должны быть включены:

	☐ Вакуумный насос, фильтр – сепаратор.   

	
	☐ Шкаф управления системой

	
	☐ Сеть трубопроводов, включая фасонные элементы и соединительные хомуты.

	
	☐ Уборочные аксессуары и шланги.

	
	☐ Комплект документации (паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации).

	
	☐ Рабочая документация на систему в разделах ТХ, КМ, ЭМ.

	
	☐ Шефмонтаж системы. 
	☐ Наладочные работы.
	☐ Обучение персонала.


7. Дополнительные параметры:
	



Пожалуйста, приложите к опросному листу строительные планы и разрезы помещения, подлежащего уборке с нанесением контуров убираемой площадки, мест образования просыпи или рабочих постов, оборудуемых местным отсосом. Укажите на чертежах предполагаемое место размещения вакуумного оборудования и точки возврата собранной пыли в технологический процесс.

Заполненные опросные листы отправляйте по адресу: sib@sovplym.ru
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