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Опросный лист для подбора фильтровального оборудования

1. Контактные данные.
	Заказчик:
	Телефон / факс:

	Контактное лицо:
	E-mail:

	Название проекта:



2. Технические параметры.
	Описание задачи по очистке, процесс:
	


	Расход очищаемого газа (физич.), м3/час:
	

	Температура очищаемого потока, oC:
	

	Насыпная плотность пыли, т/м3:
	

	Входная концентрация пыли, г/м3:
	

	Требуемая остаточная концентрация, мг/м3:
	☐ Не более 20 мг/м3
	 Не более 10 мг/м3

	
	☐ Свой вариант: 
	

	Размер частиц, мкм:
	

	Свойства пыли
	☐ Горючая
	☐ Взрывоопасная
	☐ Слипаемая

	
	☐ Гигроскопичная
	☐ Абразивная
	☐Электростатичная 

	
	☐ Коррозионно-агрессивная
	☐ Влажная

	
	☐ Свой вариант:

	Химический состав пыли (вещество):
	

	Газовая составляющая:
	



3. Эксплуатационные параметры.
	Размещение фильтра    
	☐ Цех
	☐ Улица

	Температура окружающей среды, oC:
	

	Наличие сжатого воздуха (5-6 бар, класс очистки 2-3 по ISO 8573-1):
	☐ Да
	☐ Нет

	Режим работы фильтра:
	☐ Сменный
	☐ Непрерывный

	
	Свой вариант:



4. Конструкционные параметры.
	Исполнение фильтра:
	☐ стандартное 
	☐ антистатическое
	☐ взрывозащищенное 

	Теплоизоляция (при необходимости):
	☐ с теплоизоляцией и подогревом системы регенерации
☐ теплоизоляция фильтра
☐ подогрев бункера

	
	Пояснение:

	Комплектация вентилятором
	☐ Отдельно стоящий
	☐ Встроенный
	☐ Нет

	Общее сопротивление сети перед фильтром (если комплектуется вентилятором), Па:
	

	Цвет фильтра
	☐ Низ – RAL 7012, верх -- RAL 7047
(Стандартные цвета)
	☐ Свой вариант с указанием цветов по шкале RAL:

	Габариты места установки фильтра, мм
	Длина х ширина х высота

	Способ выгрузки пыли
	См. Варианты комплектации бункера (Лист 2)

	
	☐ Свой вариант:
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5. Дополнительная информация:
	










Заполненные опросные листы отправляйте по адресу: sib@sovplym.ru
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